**Bijlage 5 Specificaties ergonomische werktafel**

In de Europese norm NEN-EN 527-1 zijn de eisen te vinden, die te stellen zijn aan een kantoortafel.

Let bij de aanschaf van kantoortafels in ieder geval op de volgende elementen:

• Het werkblad is minimaal 120 breed x 80 cm diep. Bij gebruik van papieren moet het blad breder zijn

• De voorzijde heeft een (bijna) recht aanzitdeel van ten minste 65 cm breed.

• De hoogte past bij de afmetingen van de gebruiker of is eenvoudig instelbaar, bijvoor­beeld van 65 tot 85 cm.

• Het bovenblad is licht maar niet wit, krasvast en mat (niet spiegelend).

• Er is onder de tafel beenruimte van ten minste 65 cm diep. Bij voorkeur is er extra ruimte onder de tafel, zodat de medewerker verschillende houdingen aan kan nemen met benen en voeten.

• Het tafelblad is, inclusief de draagconstructie aan de voorzijde, niet dikker dan 5 cm.

***Meer informatie:***

* AI-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
* AI-blad 2: ‘Richtlijnen en tips voor verantwoord werken met beeldschermen’.

Zie de literatuurlijst achterin dit werkboek.